while(1)  
 {  
if(pir==1)  
{  
led=1;  
buz=1;  
cmd(0X80);  
   str("ANIMAL DETECTED     ");  
    cmd(0XC0);  
   str("IN THE LAND         ");  
   \_\_delay\_ms(12000);  
   cmd(0X80);  
   str("BUZZER ALERT AND          ");  
            cmd(0XC0);  
   str("LIGHTS ON                   ");  
    \_\_delay\_ms(12000);  
     
}  
else  
{  
   led=0;  
buz=0;  
cmd(0X80);  
str("AGRICULTURE FARM");  
cmd(0XC0);  
str("MANAGEMENT");  
    \_\_delay\_ms(1000);  
}  
}  
}